-목포 해상케이블카 설치사업-

업무협의를 위한 국외출장 결과보고

목포 해상케이블카 설치사업 중 로프웨이(캐빈, 로프 등)의 대부분의 공급을 담당하고 있는 물품공급사(포마)를 방문하여 전체적인 디자인과 안전성 등의 협의를 위한 국외 출장 결과를 보고드림.

Ⅰ		출장개요

○ 일    시 : 2016. 9. 4(일) ～ 9. 10(토), 7일간

○ 장    소 : 프랑스

○ 출장인원 : 3명(관광과장, 관광사업담당, 김광호 책임관)

○ 출장목적

• 포마사의 지주 및 캐빈(탑승장치) 디자인(안) 협의

• 기술력(시공시 인력지원 등), 안전성, 운영계획 계획 등 협의

• 유사케이블카 설치지역 방문 및 운영체계 확인

• 기타사항(주변 관광지 견학)

Ⅱ		출장일정

○ 1일차 : 인천공항 출발 ⇒ 도착(프랑크푸르트 → 리옹 이동)

○ 2, 3일차 : 포마사 방문(공장견학, 디자인 협의 등)

○ 4일차 : 참로세 케이블카 공사현장 방문, 모진시장 미팅 및 케이블카 견학

○ 5일차 : 샤모니 몽블랑 케이블카 현장견학

○ 6일차 : 에비앙 견학 ⇒ 파리 이동

○ 7일차 : 파리 견학 ⇒ 인천 출발

Ⅲ		세부견학 내역

① 포마그룹 방문

○ 기    간 : 2016. 9. 5 - 9. 6(2일간)

○ 장    소 : 포마그룹 회의실 및 공장

○ 참 석 자 : 부사장, 해외 수출담당, 시공담당 등

○ 우리시 케이블카 협의내용

• 형   식 : 모노 케이블카

• 케   빈 : 10인승 55대

▸ 구조 디자인 : 다이아몬드 타입

▸ 표면 디자인 : 목포시에서 원하는 디자인 가능

• 지   주(우리시 의견 반영 가능)

▸ 주  탑 : 안전과 외형 디자인을 고려하여 설계(강관형 또는 트러스트 형)

▸ 보조탑 : 강관형 구조

• 해상 케이블 포설

▸1안) 바지선을 이용 케이블을 연결해야 함으로 일정시간 선박 통제

▸2안) 헬기를 이용하여 연결(별도의 케이블과 헬기를 연결할 수 있는 장비 필요)

※ 케이블카 추세 : 관광 및 도시교통 수단, 연륙교 대용 등

※ 포마그룹 케이블카 적용사례

▸ 수직 케이블카 : 영국, 200인승, 높이 162m

▸ 교통수단 : 미국 뉴욕(맨하탄), 2km, 35인승

<포 마 그 룹>

• 설 립 일 : 1936년

• 매 출 액 : 287백만유로(약 3,731억원)

• 직 원 수 : 900명

• 납품실적 : 80개국 25지사 8,000대 납품

• 계 열 사 : 5개사

② 케이블카 공사현장 방문, 모진시장 미팅, 케이블카 견학

○ 기    간 : 2016. 9. 7(1일간)

○ 장    소

• 공사현장 : 참로세 시티

• 케이블카 견학 : 모진시

○ 공사현장

• 연    장 : 해발 1400m - 1,870m 연결

• 형    식 : 모노 케이블카(순환식)

• 시 공 사 : 포마그룹

• 용    도 : 스키 리조트

○ 모진시(Morzine city)

• 시    장 : 제라드 버저

• 인    구 : 약 3,000명

• 면    적 : 44.1㎢

• 경제기반 : 스키 리조트 사업(2개의 리조트 운영)

• 케이블카 연장 : 3.3km(모노, 자동순환식)

③ 샤모니 몽블랑 케이블카

○ 기    간 : 2016. 9. 8(1일간)

○ 스키 리조트 : 2개소

○ 형    식 : 자동 순환식 및 왕복식 케이블카

○ 연    장(2단계로 연결)

• 에귀 듸 미디 : 해발 1,030m - 3,842m 연결

• 브레방 : 해발 1,036 - 2,525m 연결

④ 물의 도시 에비앙

○ 기    간 : 2016. 9. 9(1일간)

○ 인    구 : 8,500명

○ 면    적 : 4.3㎢

○ 상    품 : 에비앙 생수, 골프, 레반 호수, 휴양림 등

⑤ 문화와 예술의 도시 파리

○ 기    간 : 2016. 9. 10(1일간)

○ 인    구 : 2,240천명

○ 면    적 : 105㎢

○ 관 광 지 : 르브루 박물관, 에펠탑, 개선문, 콩코드 광장, 노틀담 성당 등

○ 무인 자전거 대여시스템

• 특    징 : 유동인구가 연간 2,700만명으로 유료 자전거 임대사업이 시민과 관광객들에게 좋은 반응을 얻고 있음

• 명    칭 : 벨립(자전거+자유 합성어)

• 임대방법 : 임대료 2유로/하루, 보증금 150 유로

Ⅳ		우리시 케이블카 협의사항

○ 설계기간 : 2016. 10 - 2017. 1(4개월)

○ 설계 및 시공관리(감리) : 포마그룹

○ 추진일정 : 10월 경 포마그룹 기술진 목포 방문하여 현장 확인 후 최적의 시공방법 제시

○ 캐빈(탑승장치)

• 구조디자인 : 다이아몬드 형식

• 표면디자인 : 목포시에서 지정한 디자인 가능(추후 상호 협의)

• 탑승인원 : 10명(여수 케이블카 8인승)

○ 지   주

• 주탑시공 : 육로 진입 가능할 경우 타워 크레인 이용 시공

• 보조탑 시공 : 헬기를 이용한 시공

○ 승강장

• 유달산 상부 승강장 : 가삭도 시공

• 고하도 및 유달산 하부 승강장 : 크레인 시공

○ 케이블 : 모노 케이블 설치(여수시와 동일)

○ 해상케이블 포설 : 바지선 또는 헬기이용 시공

Ⅳ		앞으로 추진일정

○ 2016. 10 : 포마그룹 설계팀 현장방문(디자인 등 시공방법 회의)

○ 2016. 12 : 도시계획시설(궤도) 결정

○ 2017.  3 : 궤도시설 실시계획 인가

○ 2017.  4 : 사업착공